도시철도역사 지하수 이용안내

□ 개  요

○ 대전도시철도 15개 역사의 터널 내에서 발생하는 지하수는 수질검사 결과 ‘생활용수’ 기준 19개 항목에 합격하여 청소․조경용수, 화장실용수로 활용할 수 있습니다.

○ 지하수 활용 시 수요자는 하수도요금만 납부하므로, 상수도요금을 절감할 수 있습니다.

□ 지하수 활용 분야

○ 공공부분 : 물 축제, 하천유지용수, 도로청소용수, 공원용수, 분수대용수,

조경용수, 청소용수, 화장실 세정수, 냉각수 등

○ 민간부분 : 건설공사 용수, 분수대용수, 조경용수, 청소용수,

화장실용수, 냉각수 등

※ 단, 음용수 사용은 불가

□ 지하수 활용시 효과

○ 상수도요금의 절감 등□저탄소 녹색성장 정책□에 부합

○ 하천유지용수로 공급하는 지하수의 활용으로 물 부족 문제를 해결

□ 설치 및 관리비용 등의 분담

○ 도시철도 역사의 현장에서 사용처까지 공사비용은 수요자 부담

－ 배관 연결비용

－ 굴착, 매립에 따른 공사비용

－ 기타 부대공사비

○ 도시철도 공사에서 설계에서 완료시까지 기술적인 협조

○ 지하수 수질검사 공사에서 시행 (3년에 1회 법정검사)

□ 급수탑 설치에 따른 이용자 혜택

○ 지상도로변에 지하수를 공급 받을 수 있는 급수탑이 설치

(월드컵경기장)되어 있으므로 이용편리

□ 상․하수도 요금

○ 상․하수도 요금표

구분	상수도 요금		구분	하수도 요금		물이용 부담금
	사용량(톤/월)	톤당요금		사용량(톤/월)	톤당요금
일반용	1~50	570	업무용	1~20	290	상수도 사용료에 대하여 톤당160원
				21~50	550
	51~100	780		51~100	640
				101~300	730
	101이상	960		301이상	760

□ 지하수 이용 가능지역

○ 지하수 발생량이 풍부하고 수질이 적합한 15개소

(단위 : 톤/일, 2011년 12월 기준)

합 계	판암	신흥	대동	대전	중앙로	중구청	서대전네거리	시청	정부청사	갈마	월평	유성온천	구암	현충원	월드컵 경기장
7,070	260		710	1,630	3,620			460							390

○ 위치도

□ 지하수활용 계통도

관 련 사 진	장 소	내 용
	도시철도역사 지하 배수펌프실	□ 9개역 판암. 신흥, 대동 대전, 중앙로, 중구청 서대전네거리, 현충원, 월드컵경기장
□	□
	지상도로변 맨홀	□ 수요처까지 배관설치 1. 배수펌프실에 지하수 펌프설치 2. 배관연결 3. 지중매설(필요시)
□	□
	수 요 처	□ 수요처에서 재활용 1. 분수대 2. 냉동기 냉각수 등

□ 급수탑을 통한 물공급

관 련 사 진	장 소	내 용
	월드컵경기장역 지상 급수탑 설치	□ 지상급수탑 설치 월드컵경기장
□	□
	수요처 활용	□ 수요처에서 재활용 1. H2O 페스티벌 2. 조경용, 도로청소용 등

□ 업무 절차

○ 도시철도공사에 이용 문의

○ 사용신청서 제출(이용자 → 도시철도공사)

○ 사용신청서 접수(도시철도공사)

○ 업무절차 및 일정 협의

○ 구청승인(신고증 교부)

○ 시설공사(이용자부담)

○ 공사완료 통보(이용자→해당구청)

○ 완료확인 및 계량기 봉인(해당구청)

○ 지하수 사용개시(하수도료납부)

□ 도시철도공사 연락처

○ 대전광역시 서구 월드컵대로 480(월평동)

대전도시철도공사 시설설비처 환경설비팀

(TEL : 042-539-3324,  FAX : 042-539-3319)